**生产任务通知单**

**任务编号：TS2022091901**

**1，任务类型：**

客户订单（订单号：SIN08722） 研发项目 样机 其它

**2，任务信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **录入日期** | 2022-9-16 |  | **答交时间** | 2022-10-31 |
| **客户名称** | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 |  | **销售姓名** | 王伟 |
| **合同号码** | ISP20220616 |  | **产品线** | 中红外 |
| **生产型号** | FOLI10(ATP8900+) |  | **数量** | 1 |
| **序列号** | MSN220027 |  | **特殊配置** | 否 是（详见第4部分） |

**3，外观说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 1）机身丝印型号： | ATP8900+ |
| 2）机身铭牌打印型号： | ATP8900+ |
| 3）其他说明 | 需要使用奥谱天成的LOGO |

**4，硬件配置**

**序号 型号/物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | FOLI10 | 1 | 红外主机（KBr分束器，防潮DLaTGS检测器） | 分辨率: 1cm-1 |
| 2） | Mod-TR | 1 | 透射模块，带支架(适合于Foli10-T,Foli10-ATR) 包含一个13mm样品架，用于放置13mm的固体片。 | 为了使透射模块的信号不饱和，建议在支架的另外一侧增加几个小孔金属片进行衰减。 |
| 3） | Mod-ATR-D | 1 | 金刚石ATR模块(适合于Foli10-ATR,Foli10-T) |  |
| 4） | Mod-ATR-G | 1 | Ge单次反射模块(适合于Foli10-ATR,Foli10-T) |  |
| 5） | Mod-DR-U | 1 | 朝上反射模块，包含配套的反射镜(适合于Foli10-ATR,Foli10-T) | 配置2、5、8、13mm的同心圆片，黑色，防吸收 |

**5，软件**

**序号 物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | S-IR | 1 | 标准的采集软件 | 所有界面均为英文20220828-英文版  英文谱图我来准备一些。 |
| 2） |  |  |  |  |

**6，配套成品采购**

**序号 物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） |  |  |  |  |
| 2） |  |  |  |  |

**7，包装要求等**